ZAHTJEV SE OBAVEZNO DOSTAVLJA PRILIKOM DOSTAVE ROBE

OPĆI PODACI
Podnositelj zahtjeva:
Kontakt osoba, kontakt telefon i e-mail:
Vlasnik mjerila:
Potrebna ovjera:	Potreban dokument (ovjernica)
Napomena za provedbu inspekcije:

NAPOMENA: Ako se ne dostave traženi podaci za karakteristike plina, ispitivanje će se provesti s prosječnim vrijednostima karakterističnima za distribucijsko područje GPZ-a za što odgovornost preuzima podnositelj zahtjeva. Referentni uvjeti: apsolutni tlak plina 1,01325 bar i temperatura plina 15 0C, temperatura izgaranja 25 0C, prema ISO 6976 Ispitivanje prema drugim uvjetima se vrši prema zahtjevu podnositelja.

KOREKTOR PLINA
Proizvođač	Tip	Tipno odobrenje	Područje tlaka [bar]	Područje temperature [°C]	Godina proizvodnje	Serijski broj	Napomena
Itron	Corus	1234567890	0,9 – 10	-25 – 55	2021	1234567890

PLINOMJER NA KOJI SE SPAJA KOREKTOR
Odnos impulsa [imp/m3]

KARAKTERISTIKE PLINA – odabrati opciju pod A) ili B)
Faktor kompresibilnosti (stlačivosti) – AGA-8-DC92, molarni sastav plina
x [%]
Metan	Dušik	Ugljikov dioksid	Etan	Propan	Vodena para	Sumporo-vodik	Vodik	Ugljikov monoksid	Kisik	-
CH4	N2	CO2	C2H6	C3H8	H2O	H2S	H2	CO	O2	-
i-butan	n-butan	i-pentan	n-pentan	Heksan	Heptan	Oktan	Nonan	Dekan	Helij	Argon
i-C4H10	n-C4H10	i-C5H12	n-C5H12	C6H14	C7H16	C8H18	C9H20	C10H22	He	Ar
Faktor kompresibilnosti (stlačivosti) – SGERG-88, fizikalna svojstva
Gornja ogrjevna vrijednost	Relativna gustoća	Ugljikov dioksid	Vodik
Hg [MJ/m3]	d [-]	x(CO2) [%]	x(H2) [%]

IME I PREZIME PODNOSITELJA ZAHTJEVA: (pisati čitkim pisanim slovima)	POTPIS I PEČAT:	DATUM: