# TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Postojeći uređaj za zaštitu od vanjskog mrežnog prometa prikazan je u sljedećoj tablici:

|  |
| --- |
| **UREĐAJ ZA ZAŠTITU OD VANJSKOG MREŽNOG PROMETA** |
| **Redni broj** | **Naziv**  | **Količina** |
| 1. | Sigurnosno rješenje proizvođača Trend Micro za zaštitu od vanjskog mrežnog prometa radi mrežnu analizu prometa u pasivnom načinu rada, odnosno radi se analiza kopije mrežnog prometa. Na ovaj način radi se inspekcija kompletnog mrežnog prometa bez utjecaja na zastoj poslovanja. Rješenje ima podršku i mogućnost inspekcije 500Mbps mrežnog prometa. Inspekcija omogućava otkrivanje zloćudnih mrežnih aktivnosti kao što su malware, ransomware, zero-day, exploit, command and control aktivnosti, detekciju usmjerenih napada, aktivnosti širenja ugroze unutar mreže, sandbox analizu. Uređaj ima 5 mrežnih sučelja, a svako sučelje omogućava inspekciju zasebnog segmenta.Kompletno rješenje pokriveno je tehničkom podrškom proizvođača koje obuhvaća hardversku i softversku podršku u trajanju 1 godine. | 1 |

Predmet nabave je produljenje podrške proizvođača i licenci za zaštitu od vanjskog mrežnog prometa i usluga održavanja, odnosno:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv** | **Količina** |
| 1. | Tehnička podrška proizvođača i licence za uređaj za zaštitu vanjskog mrežnog prometa u trajanju od 1 godine | 1 |

|  |
| --- |
| za Ponuditelja: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (žig i potpis) |