**OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA ZA** **PREDMET NABAVE:** **ODRŽAVANJE I SERVIS BLOK STANICA**

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi i podzakonskim aktima, Naručitelj provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Analiza tržišta obuhvaća prikupljanje informacija o predmetu nabave, gospodarskim subjektima koji sudjeluju na tržištu te drugim okolnostima koje utječu na uvjete nabave.

Gradska plinara Zagreb d.o.o. u 2024. g. planira započeti postupak javne nabave za predmet nabave: **ODRŽAVANJE I SERVIS BLOK STANICA**. Stoga Gradska plinara Zagreb d.o.o. ovim putem sukladno Zakonu o javnoj nabavi prije formalnog početka postupka javne nabave sa svrhom provođenja istraživanja tržišta, u nastavku ove obavijesti objavljuje zahtjeve vezane za nabavu: **ODRŽAVANJE I SERVIS BLOK STANICA.**

Imajući u vidu navedeno, a radi daljnjih planiranja i provedbe postupka te izrade dokumentacije o nabavi **molimo dostavu inicijalnih ponuda sukladno danim zahtjevima te predviđenim količinama u troškovniku najkasnije do 22.04.2024. do 10:00h na adresu elektroničke pošte:** [**nabava@plinara-zagreb.hr**](mailto:nabava@plinara-zagreb.hr)

**Ponuda mora sadržavati popunjeni troškovnik s iskazanim cijenama bez PDV-a te ispunjen ponudbeni list.**

**Posebni uvjeti, niže navedeni će se tražiti u ponovljenom pozivu za dostavom ponuda, nije ih potrebno dostavljati u istraživanju tržišta.**

**OPIS PREDMETA NABAVE**

Održavanje i servis blok stanica. Radovi se izvode na blok stanicama plinskog distribucijskog sustava koji su u funkciji biti će kroz čitavo vrijeme radova u funkciji.

Lokacije izvođenja predmetnih radova:

|  |  |
| --- | --- |
| NAZIV | **Adresa blok stanice** |
|  |
| BS IVANJA REKA | Slavonska avenija (Ivanja Reka) b.b. |  |
| BS ELKA | Koledovčina 1e - Koledovčina 1f |  |
| BS ŽITNJAK | Rakitnica 2 - Rakitnica 4 |  |
| BS ČULINEČKA | Avenija Dubrava 210 - Avenija Dubrava 212 |  |
| BS PODSUSEDSKI MOST-ISTOK | Samoborska cesta 257 - Samoborska cesta 259 |  |
| BS PODSUSEDSKI MOST-ZAPAD | Sjeverni savski nasip bb |  |
| BS 1-MLAKA | kod Velika cesta 3 (Mala Mlaka) |  |
| BS 3-VELIKA GORICA | kod Zagrebačka 117, V. Gorica |  |
| BS 1 -JUG | Riječka ulica 2 - Riječka ulica 2a |  |
| BS 2- SJEVER | Savska cesta 200a - Savska cesta 206 |  |

**Posebni uvjeti:**

1. Izvršitelj je obvezan ugrađivati novu – ne korištenu (originalnu) opremu i uređaje, te sve radove izvoditi i proizvodima (materijalima) sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN br.126/21), Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN br.103/08, 147/09, 87/10,129/11 i 118/2019), Zakonu o građevnim proizvodima (NN br.76/13, 30/14, 130/17, 39,19 i 118/20) i Zakonu o zaštiti okoliša (NN br.80/13, 153/13, 78/15, 12/18 118/18) i drugim odgovarajućim propisima, za što treba predočiti odgovarajuće dokaze na zahtjev nadzornog inženjera.

2. Ponuditelj mora imati na raspolaganju uređaje za umjeravanje LBC a, koji su umjereni u ovlaštenom akreditiranom laboratoriju. Područje umjeravanja mora pokrivati raspon do 100 bar. Za dokaz navedenog potrebno je dostaviti važeći dokaz o umjeravanju kao i presliku akreditacije ovlaštenog laboratorija.

3. Za predmetne aktivnosti i obavljanje usluge ponuditelj će izraditi zapisnik o izvršenim uslugama te stanju i statusu podešenih parametara, u sklopu kojeg će biti Izvještaj o ispitivanju LBC‑a. Ispitivanje uključuje podešavanje i snimanje tlaka i gradijenta pada tlaka po jedinici vremena. Izvješće mora sadržavati numerički i grafički prikaz tlakova u vremenu do aktivacije LBC‑a.

4. Izjava o raspoloživosti ekipa za hitno interveniranje na blok slavinama na distributivnom području GPZ a s odzivom u roku od najviše 24 sata po dojavi tijekom radnog tjedna (ponedjeljka – petka), odnosno prvog radnog dana nakon blagdana ili neradnih dana, u ugovornom razdoblju.

5. Davatelj usluga obvezan je imati na raspolaganju sav materijal i sklopove za održavanje i sanaciju propusnosti vezano uz hitno interveniranje na opremi blok slavine (potrošni materijal treba biti uključen je u cijenu ponuđenih radova).

6. Priložiti potvrdu za minimalno dva djelatnika o osposobljenosti djelatnika od strane proizvođača ili ovlaštenog zastupnika upravljačkih uređaja i aktuatora tipa FAHLKE.

7. Priložiti potvrdu za minimalno dva djelatnika o osposobljenosti djelatnika od strane proizvođača ili ovlaštenog zastupnika upravljačkih uređaja i aktuatora tipa FASEK.

8. Potvrdu/certifikat/ovlaštenje za gospodarski subjekt izdano od strane proizvođača ili ovlaštenog zastupnika za instalaciju i održavanje upravljačkih uređaja i aktuatora FAHLKE.

9. Potvrdu/certifikat/ovlaštenje za gospodarski subjekt izdano od strane proizvođača ili ovlaštenog zastupnika za instalaciju i održavanje upravljačkih uređaja i aktuatora FASEK.

10. Priložiti potvrdu za minimalno dva djelatnika o stručnoj osposobljenosti za rad u eksplozivnoj atmosferi

11. Priložiti potvrdu za tvrtku o stručnoj osposobljenosti za rad u eksplozivno ugroženom prostoru

12. Priložiti izjavu o posjedovanju minimalno dva servisna vozila specijalizirana i potpuno opremljena za održavanje blokadnih uređaja.

Radovi se izvode na blok stanicama plinskog distribucijskog sustava koji su u funkciji i biti će kroz čitavo vrijeme radova u funkciji.

• radove je potrebno planirati i izvoditi  u redovno radno vrijeme

ponedjeljak - petak od 7:00 do 15:00 h.