**Troškovnik - SERVIS I POPRAVAK ELEKTRIČNIH KLIMA UREĐAJA**

**Rashladni uređaji split sistemi - jednom godišnje(vanjska i unutarnje jedinice)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **NAZIV UREĐAJA** | **SNAGA** | **KOMADA** | **JED.**  **CIJENA** | **UKUPNA**  **CIJENA** |
| 1. | ELEKTROLUX | N =3,5 kW | 7 |  |  |
| 2. | ELEKTROLUX | N =5,0 kW | 1 |  |  |
| 3. | LG | N =3,5 kW | 24 |  |  |
| 4. | TOSHIBA | N =5,0 kW | 3 |  |  |
| 5. | TOSHIBA | N =3,5 kW | 9 |  |  |
| 6. | FUJITSU | N =3,5 kW | 4 |  |  |
| 7. | PANASONIC | N =3,5 kW | 3 |  |  |
| 8. | MIDEA | N =3,5 kW | 4 |  |  |
| 9. | VIVAX | N =5,0 kW | 2 |  |  |
| 10. | CHOPER HUNTER | N =3,5 kW | 15 |  |  |
| 11. | CHOPER HUNTER | N =5,0 kW | 4 |  |  |
| 12. | DAIKIN | N =3,5 kW | 2 |  |  |
| 13. | VIVAX | N =3,5 kW | 4 |  |  |
| 14. | CHIA | N =3,5 kW | 1 |  |  |
| 15. | KOREL | N =3,5 kW | 1 |  |  |
| **Sveukupna cijena bez PDV-a u €** | | | | |  |

**U cijenu radova uključiti sljedeće stavke:**

1. Čišćenje i dezinfekcija maske i kućišta sa filterima zraka
2. Skidanje maske unutarnje jedinice
3. Čišćenje isparivača kemijskim sredstvima
4. Čišćenje kade kondenzata
5. Čišćenje kanalica isparivača-2 kom
6. Čišćenje odvodnog crijeva kondezata propuhavanjem i vodom
7. Čišćenje turbine i dezinfekcija
8. Ispiranje vodom - nanošenje zaštitnog mirisnog baktericidnog premaza za dezinfekciju
9. Ispitivanje plinske instalacije na nepropusnost rashladnog medija i prema potrebi nadopuna medija do 10%
10. Mjerenje temperature usisa i ispuha
11. Kontrola elektromehaničkih sklopova
12. Kontrola plinske i elektroinstalacije
13. Čišćenje kučišta i isparivača vanjske jedinice
14. Mjerenje radnih parametara, radnog pritiska-tlakova plina
15. Kontrola rada ventilatora
16. Provjera mehaničkih učvršćenja
17. Izrada izvještaja o obavljenim radovima i zapažanjima prema propisanim obrascima i evidentiranja datuma izvođenja radova u knjigu održavanja, u skladu s uredbom o tvarima koje oštećuju ozonski omotač.
18. U izvješće uz tehničke podatke servisiranog uređaja uključiti zaključak servisera o uočenim nedostacima s prijedlogom rješenja
19. Ispunjavanje i ovjera radnog naloga
20. Odvoz i zbrinjavanje otpada sukladno Zakonu te čišćenje mjesta rada

Za ponuditelja:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_