**Troškovnik - SERVIS VENTILOKONVEKTORA - DAIKIN**

**Ventilokonvektori su dvocijevni**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv stavke** | **Jed. mj.** | **Količina** | **Jed. cijena za kom/servis 2 puta godišnje u €** | **Ukupna cijena (bez PDV-a) u €** |
| **1.** | **Pražnjenje sistema** | **kom** | **1** |  |  |
| **2.** | **Demontaža starih ventila ¾“- 2 kom na svakom ventilokonvektoru i zamjena ventila novim kuglastim ventilima** | **kom** | **32** |  |  |
| **3.** | **Zamjena flexibilnih crijeva rebrastim INOXOM crijevima te izolacija zamijenjenih cijevi protiv kondenzacije** | **kom** | **32** |  |  |
| **4.** | **Punjenje sistema vodom, odzračivanje ventilokonvektora i puštanje u rad** | **kom** | **1** |  |  |
| **5.** | **Redoviti godišnji servis Daikin ventilokonvektora** | **kom** | **32** |  |  |
| **Sveukupna cijena bez PDV-a u €** | | | | |  |

**U cijenu radova uključiti sljedeće stavke:**

* 1. Kontrola rada i stanja ventilokonvektora u cijelosti
  2. Isključivanje uređaja iz pogona
  3. Demontaža kućišta i poklopca uređaja, kemijsko čišćenje i dezinfekcija
  4. Čišćenje ventilatora, izmjenjivača topline i svih dijelova ventilokonvektora
  5. Izvršiti dezinfekciju svih dijelova koji dolaze u dodir sa strujom zraka
  6. Čišćenje i dezinfekcija filtera
  7. Montaža kućišta i poklopca ventilokonvektora
  8. Provjera i puštanje u rad ventilokonvektora
  9. Izrada izvještaja o obavljenim radovima i uočenim nedostacima s

prijedlogom rješenja

* 1. Ispunjavanje i ovjera radnog naloga
  2. Odvoz i zbrinjavanje otpada sukladno Zakonu te čišćenje mjesta rada

**U ponudi je potrebno dati cijenu za servis navedenih ventilokonvektora dva puta godišnje, u travnju ili svibnju (prije sezone hlađenja) i listopadu (prije sezone grijanja).**

Za ponuditelja:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_